1. Najpre otvoriti neki od 3 slx fajla, i pustiti simulaciju. 
2. Pustiti simulaciju, i sacekati da se zavrsi
3. Nakon sto se simulacija zavrsila, u workspace su upisane trenutne vrednosti odgovarajucih napona (pre i posle filtra)
4. Pokrenuti skriptu fftplot.m, i sacekati da se pojave grafici koji predstavljaju spektre napona pre i posle filtra
5. Menjati parametre kola u simulacionom fajlu, ponoviti korake 2-4.