1. proracun.m je Matlab fajl koji olaksava proracun Tabele 1, koju je potrebno popuniti pre dolaska na vezbu
2. RL.slx je Matlab Simulink fajl, u kom je modeliran fazni regulator koji ce se pustati u rad na vezbi
-fajl je kompatibilan za Matlab 2012a i verzije koje su izasle kasnije (u folderu Matlab 2016a se nalazi isti .slx fajl, ali kompatibilan za Matlab 2016a i kasnije verzije)
-pre pokretanja ovog fajla, potrebno je ucitati parametre koji se koriste u simulaciji, a koji se nalaze u 
fajlu parametriSimulacija.m (od pomoci moze biti i uputstvo za Matlab, koje se nalazi na sajtu predmeta, sekcija Literatura)
3. grafici.m je Matlab fajl uz pomoc kog ce se uporediti rezultati merenja i proracuna (koristice se na samoj vezbi)
4. osciloskop.m sluzi za prikazivanje talasnih oblika sa osciloskopa u Matlabu, i racunanje efektivne vrednosti. Podaci sa osiloskopa u 2 .csv fajla (koristice se na samoj vezbi)

